

**D/20/2018/A Załącznik 1C**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 3: Zakup oświetlenia - lamp dla siedziby poradni stomatologicznej USK w Opolu, celem dostosowania do funkcji obiektu dydaktycznego służącemu kształceniu w zakresie anatomii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Szt.** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | **Gh2 – Lampa zabiegowa sufitowa jednoramienna bezcieniowa, ze źródłem ledowym**   1. Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuła zaopatrzone w dwa niebieskie “brudne” uchwyt na bokach kopuły. 2. Natężenie światła lampy w odległości 1 m od czoła lampy od min. 65000 lux. 3. Wskaźnik oddawania barw Ra min. 97. 4. Temperatura barwowa 4300 °K. 5. Regulowana średnica plamy świetlnej dla lampy min. 14-25 cm poprzez sterylizowany uchwyt umieszczony z boku kopuły 6. Moc pobierana przez żarówkę lampy - 50 W, 22,8 V 7. Żywotność żarówki min. 1200 h 8. Wgłębność oświetlenia min.190 cm 9. Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. 10. Znak zgodności CE, deklaracja zgodności. 11. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego. 12. Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw (instrukcja dołączona do dostawy lampy). | 3 |  |